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Проект «Открытые скалы России»

Федерация альпинизма России

Нижний Тагил
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Отчет о подготовке скальных маршрутов в районе г. Нижний Тагил Свердловской области в 2014г.
Нижний Тагил 2014г.
Пробивка осуществлялась в Свердловской области, недалеко от деревни «Усть-Утка» (в Нижнетагильском  городском округе) на берегу реки «Чусовая» на камне «Олений».
Всего пробито 3 маршрута 5а, 5b и 6b категории сложности в период с 01.05.2014 по 16.05.2014г.
[image: image32.jpg]


Маршруты подготовлены в секторе Е:
Координаты места: N 57о40.727′ E 058о54.873′
Использовано оборудование «Венто»:
- Шлямбурные уши из нержавеющей стали – 104 шт.
- Шлямбурные уши с кольцом и цепью – 4 шт.
- Станции из нержавеющей стали – 14 шт.
Совместно с:
- Болт нержавеющий фирмы «LCG s.r.o.» Чешская республика, г. Карловы Вары (технические характеристики: болт с шестигранной головкой DIN 931/933, сталь А2, размеры: Ø 10 мм, L=100 мм) – 132 шт., 
- Клей фирмы «Hilti» под маркой: HIT RE 500 – 2000 мл.
Ответственный за отчет:
Панченко Роман Дмитриевич

romanturist@mail.ru

1. Описание подходов
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                                                                                       Камень «Олений» находится в 10 километрах от деревни «Усть-Утка» вниз по течению реки «Чусовая».

Расстояния до д. «Усть-Утка»                     от крупных городов:
Екатеринбург - 230 км, 
Нижний Тагил - 83 км, 
Челябинск - 450 км, 
Пермь - 550 км, 
Тюмень - 550 км, 
Уфа - 740 км, 
Курган - 600 км

До деревни «Усть-Утка» можно доехать из «Нижнего Тагила» по хорошей асфальтированной дороге. В деревне по автомобильному мосту пересечь реку «Межевая утка» и по грунтовой дороге ехать в направлении деревни «Ёква». Ориентировочно через 8 км. свернуть на лево к камню «Омутной». У камня «Омутной» оставить автомобиль и 2,2 км. пешком по старой лесовозной дороге дойти до камня «Олений».

Место поворота к камню «Омутной» с дороги «Усть-Утка – Ёква»: обозначено 

красным кружком на Google карте [image: image34.jpg]
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Google карта. Старая лесовозная дорога 2,2 км. от камня «Омутной» до камня «Олений» обозначена  красной линией. Красным кружком обозначено место поворота на камень «Омутной» с дороги «Усть-Утка – Ёква».
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Другие (экзотические) варианты подходов:

1. До д. «Усть-Утка» из Нижнего Тагила с автовокзала ходит маршрутное такси (ГАЗель). Из Усть-Утки пешком до камня Олений 10,2 км. по указанной дороге.

2. От Усть-Утки сплавиться по р. Чусовая до камня «Олений» 20 км. Летом скорость течения 2-3 км/час. Вариант отлично совмещается с отдыхом на природе, в т.ч. и семейным. Сплавы по реке Чусовой очень популярны, в районе работает несколько турфирм по организации сплавов.

3. Доехать на автомобиле до д. «Ёква» и пешком 1,2 км. дойти до к. «Олений», но по пути придется организовывать переправу через речку «Ёква». Ее ширина летом около 5 метров и она довольно глубокая. Либо нести с собой легкую надувную лодку.                  

Этот вариант только для лета, т.к. в паводковый период весной речка разливается до 50 метров с очень высокой скоростью течения, и переплыть ее даже на каком-то надувном  сплав-средстве не получится.

В настоящее время Природный парк «Река Чусовая» работает над проектом строительства пешеходного моста чрез р. «Ёква».
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на Google карте подход с организацией переправы через р. «Ёква» обозначен желтой линией
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Дом дачника в д. «Ёква», перед которым за 50 руб/день можно оставить автомобиль для присмотра в весенне-летний период. Осенью дачник уезжает в город.

2. Особая информация

Камень «Олений» является природным памятником, который находится на особо охраняемой территории природного парка «Река Чусовая». Кроме того на нем гнездиться занесенный в Красную книгу России Сокол Сапсан. За его популяцией строго следят орнитологи. В связи с этим разжигать костры и организовывать лагерь на верху камня «Олений» нельзя. Организованная стоянка находиться на берегу реки перед началом сектора А. От оборудованных маршрутов до стоянки по верху проходит тропа.
Для тех, у кого с собой будет сплав средство – на другом берегу реки напротив сектора Е много специально отведенного места под стоянки. С этих мест очень удобно наблюдать за прохождением связок при проведении каких-либо мероприятий.

Обращаюсь к каждому, кто поедет на камень «Олений» - если природной среде будет нанесен ущерб, то кроме штрафа лично нарушителю, природный парк запретит дальнейшее освоение скальных массивов на его территории.
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Пожалуйста, берегите природу, пользуйтесь специально выделенными местами под стоянки и вывозите накопленный Вами мусор.
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Место организованной стоянки 
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Описание маршрутов
1. Сапсан

2. На рыбалку

3. Змейка
 Сапсан:
1. Общие сведения
Название маршрута: Сапсан

Место расположения: сектор Е камня «Олений»

Подготовщики маршрута: Столбов А.Г., Панченко Р.Д., Шарафеев Р.Х., Сачков Д.А.
Дата создания маршрута: 14.05.2014г.

Экспозиция Южная
2. Общая характеристика маршрута
Протяженность 72 м.

Максимальная сложность: 6а
Общая сложность маршрута 5а
Количество питчей: 5

Маршрут оборудован снаряжением: 
- Шлямбурные уши из нержавеющей стали Ø 10 мм, изготовитель «Венто» - 34 шт.
- Шлямбурные уши с кольцом из нержавеющей стали Ø10 мм, «Венто» - 4 шт.
- Шлямбурные уши с кольцом и цепью из нержавеющей стали Ø10 мм, «Венто» - 3 шт. 

- Болт нержавеющий с шестигранной головкой DIN 931/933, сталь А2,                          размеры: Ø 10 мм, L=100 мм, изготовитель «LCG s.r.o.» Чешская республика,                    г. Карловы Вары - 44.
- Клей Hilti HIT RE 500 – 2 картриджа по 330 мл. 
3. Детальное (попитчевое) описание маршрута
R0 – R1 Протяженность 16 м. Сложность 6а. Оборудование: промежуточных шлямбуров 8 + 1 станция с цепью.
R1 – R2 Протяженность 13 м. Сложность 4b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 6 + 1 станция из двух отдельных шлямбуров с кольцами (при использовании сблокировать).
R2 – R3 Протяженность 18 м. Сложность 4b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 9 + 1 станция с цепью.
R3 – R4 Протяженность 17 м. Сложность 4b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 9 + 1 станция с цепью.
R4 – R5 Протяженность 8 м. Сложность 4b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 2 + 1 станция из двух отдельных шлямбуров с кольцами (при использовании сблокировать).

4. Описание подходов: 

Подойти можно по неширокому берегу, обойдя камень «Олений» по тропе в правой его части, если смотреть с реки на скальную стену (вверх по течению реки, сразу за окончанием скального массива), либо дюльфером с верхней станции. Во время паводка весной и подъема воды во время затяжных дождей берег затапливается водой, спуск только с верху.
5. Описание спуска
Спуститься можно пешком по лесной тропе уходя на право после того как вышли на верх (вверх по течению реки), либо с помощью дюльфера. 
6. Рекомендации
Коридор маршрута зачищен от живых камней, в зоне досягаемости при лазании (около     5 м. на практике ограничено рельефом и интуитивно понятно. С годами возможно естественное появление «живых» камней на зачищенном участке, т.к. микрорельеф и трещиноватость горной породы (известняк) очень богаты. За рамками коридора скала не чищена, «живых» камней много). Каски обязательны. При проведении массовых мероприятий людей под скалой не располагать. Весной и первой половине лета встречаются клещи.
7. [image: image42.jpg]


Фотография и схема маршрута «Сапсан»

На рыбалку:

1. Общие сведения

Название маршрута: На рыбалку

Место расположения: сектор Е камня «Олений»

Подготовщики маршрута: Столбов А.Г., Панченко Р.Д., Шарафеев Р.Х., Вострягов А.В., Болдырев А.В., Глен А.В., Попов П.А., Губич Е.Ю.
Дата создания маршрута: 08.05.2014г.

Экспозиция Южная
2. Общая характеристика маршрута
Протяженность 68 м.

Максимальная сложность: 7а
Общая сложность маршрута 6b
Количество питчей: 4
Маршрут оборудован снаряжением: 
- Шлямбурные уши из нержавеющей стали Ø 10 мм, изготовитель «Венто» - 36 шт.

- Шлямбурные уши с кольцом и цепью из нержавеющей стали Ø10 мм, «Венто» - 4 шт.
- Шлямбурные уши с кольцом и цепью оцинкованные Ø10 мм, «Венто» - 1 шт.  (на станцию R5). 
- Болт нержавеющий с шестигранной головкой DIN 931/933, сталь А2,                          размеры: Ø 10 мм, L=100 мм, изготовитель «LCG s.r.o.» Чешская республика,                    г. Карловы Вары - 44.

- Болт оцинкованный размеры: Ø 10 мм, L=160 мм, изготовитель «Omax» - 2 шт. (на станцию R5). 
- Клей Hilti HIT RE 500 – 2 картриджа по 330 мл. 
3. Детальное (попитчевое) описание маршрута
R0 – R1 Протяженность 21 м. Сложность 4b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 6 + 1 станция с цепью.
R1 – R2 Протяженность 22 м. Сложность 6а. Оборудование: промежуточных шлямбуров 15 + 1 станция с цепью.
R2 – R3 Протяженность 14 м. Сложность 6а. Оборудование: промежуточных шлямбуров 14 + 1 станция с цепью.
R3 – R4 Протяженность 11 м. Сложность 7а. Оборудование: промежуточных шлямбуров 7 + 1 станция с цепью.

R5 – станция предназначена для дюльфера на станцию R3, т.к. со станции R4 на R3 очень не удобный маятник и при сильном встречном ветре дотянуться до нее крайне сложно.
4. Описание подходов: 

Подойти можно по неширокому берегу реки, либо дюльфером с верхней станции. Во время паводка весной и подъема воды во время затяжных дождей берег затапливается водой, спуск только с верху.

5. Описание спуска

Спуститься можно пешком по лесной тропе, либо с помощью дюльфера (удобнее со станции указанной в описании как R5).
6. Рекомендации

Коридор маршрута зачищен от живых камней, в зоне досягаемости при лазании (около     5 м. на практике ограничено рельефом и интуитивно понятно. С годами возможно естественное появление «живых» камней на зачищенном участке, т.к. микрорельеф и трещиноватость горной породы (известняк) очень богаты. За рамками коридора скала не чищена, «живых» камней много). Каски обязательны. При проведении массовых мероприятий людей под скалой не располагать. Весной и первой половине лета встречаются клещи.

7. Фотография и схема маршрута «На рыбалку»[image: image43.jpg]



Змейка:

1. Общие сведения

Название маршрута: Змейка

Место расположения: сектор Е камня «Олений»

Подготовщики маршрута: Столбов А.Г., Панченко Р.Д., Бучков Н.А., Шарафеев Р.Х. 
Дата создания маршрута: 12.05.2014г.

Экспозиция Южная
2. Общая характеристика маршрута
Протяженность 65 м.

Максимальная сложность: 5b

Общая сложность маршрута 5b
Количество питчей: 5
Маршрут оборудован снаряжением: 
- Шлямбурные уши из нержавеющей стали Ø 10 мм, изготовитель «Венто» - 34 шт.
- Шлямбурные уши с кольцом и цепью из нержавеющей стали Ø10 мм, «Венто» - 5 шт. 

- Болт нержавеющий с шестигранной головкой DIN 931/933, сталь А2,                          размеры: Ø 10 мм, L=100 мм, изготовитель «LCG s.r.o.» Чешская республика,                    г. Карловы Вары - 44.
- Клей Hilti HIT RE 500 – 2 картриджа по 330 мл. 
3. Детальное (попитчевое) описание маршрута
R0 – R1 Протяженность 15 м. Сложность 5b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 8 + 1 станция с цепью.
R1 – R2 Протяженность 8 м. Сложность 5b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 3 + 1 станция с цепью.
R2 – R3 Протяженность 7 м. Сложность 1b. Горизонтальная полка шириной 30-60 см. свободно проходится вдоль стены. 3 шлямбура поставлены для исключения маятника и на перспективу для нижней страховки. Под полкой приличный карниз, который после зачистки можно будет лазить с верхней страховкой. Блокируя между собой шлямбура можно разносить точки страховки в разные части карниза. Станция R3 поставлена для удобства, с целью прямого дюльфера в низ. Оборудование: промежуточных шлямбуров 3 + 1 станция с цепью.
R3 – R4 Протяженность 15 м. Сложность 5b. Оборудование: промежуточных шлямбуров 7 + 1 станция с цепью.
R4 – R5 Протяженность 20 м. Сложность 5b + ИТО. Оборудование: промежуточных шлямбуров 13 + 1 станция с цепью.
4. Описание подходов: 

Подойти можно по неширокому берегу реки, либо дюльфером с верхней станции. 

5. Описание спуска

Спуститься можно пешком по лесной тропе, либо с помощью дюльфера. 

6. Рекомендации

Коридор маршрута зачищен от живых камней, в зоне досягаемости при лазании. За рамками коридора скала не чищена, «живых» камней много). Каски обязательны. При проведении массовых мероприятий людей под скалой не располагать. Весной и первой половине лета встречаются клещи. На участке R2-R3 (траверс) горизонтально установленные крючья и станции можно блокировать между собой и использовать для навески верхней страховки. Под траверсом находится приличный карниз, который после зачистки от «живых» камней можно будет использовать для тренировок и соревнований. В настоящее время под траверсом участок скалы не зачищен.
7. Фотография и схема маршрута «Змейка»
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Заключение
1. По состоянию на 01.06.2014г. Мультипитчевые маршруты на камне «Олений» являются самыми протяженными в Свердловской области. 
2. Оборудованные маршруты прекрасно подходят для подготовки альпинистов и скалолазов перед выездом в большие горы. Также послужат переходным звеном для тренировок при переходе из скалолазания в зале к скалолазанию на реальном рельефе и выезду в горы.
3. С любой станции можно спуститься дюльфером на другую станцию с 50 метровой веревкой.

4. По времени подъезд с подходом к оборудованным маршрутам от Нижнего Тагила занимает около 3 часов.

5. Участники в реализации проекта

Морозов М.Г.

Столбов А.Г.

Самойлова И.Н.

Гаврилова Е.П.

Шарафеев Р.Х.

Вострягов А.В.

Бучков Н.А.
Болдырев А.В.

Сачков Д.А.

Павлюков И.В.

Федякин В.А.

Глен А.В.
Попов П.А.
Губич Е.Ю.
Останин А.Е.

Панченко Р.Д.

Дашкевич С.А. – технический консультант

6. Спонсор – ГК «Венто».
7. Практические наблюдения за надежностью веревок в процессе эксплуатации: новая веревка Венто, предоставленная спонсорами показала себя по сравнению с веревками производства г. Коломна гораздо лучше. При одинаковых условиях эксплуатации у веревок Коломна 10 и 12 мм протерлась оплетка до выхода внутренних нитей наружу, у веревки Венто повреждений нет. Технические характеристики новой веревки Венто: статика, диаметр 10 мм. Разрывная нагрузка 3 тонны. 
Протекторы Венто для веревок – за 16 дней эксплуатации потеряли товарный вид, но сквозных потертостей нет.
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Фотографии с места исполнения работ:
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